# 博朗網路聽書機 E12使用手冊

# 前言

感謝您使用廣州博朗電子產品有限公司的產品。為了您更好地使用本產品的各項功能，請仔細閱讀《使用手冊》。

本產品由：網路聽書機E12、充電線、充電頭、優盤轉接線、耳機線、《使用手冊》、掛繩、合格證等組成。

# 聲明：

1. 凡存於本機中的重要資料請注意及時備份。

2. 請妥善使用及保管本機，凡因操作不當、維修及其他情況導致機內資料損失及協力廠商損失，本公司不承擔責任。

3. 升級程式只用於機子出現重大故障需要修復時使用。

# 一、按鍵介紹及介面介紹

# 1、按鍵介紹：

機器的正面有喇叭，按鍵，錄音咪頭，指示燈，由中間一條突起的分隔號分為左右兩邊：

兩個喇叭分別在左右兩邊，

按鍵分佈在兩個喇叭中間，一共24個按鍵，由中間一條突起的分隔號分開，分左右兩邊

左邊有14個按鍵，從上到下分為五排：

1.1、第一排兩個按鍵，左邊的是音量-鍵，右邊是音量+鍵，音量調節從0到16。

1.2、第二排到第四排是數位鍵鍵盤，英文字母分別位於數位2到9中，第二排有三個按鍵，從左到右分別是數字：1、2、3。數位2可用作為字母a、b、c，數位3可用作為字母d、e、f。

數位“1”鍵有三個功能：

第一個功能：在數位輸入法中，按此鍵輸入數位1。

第二個功能：盲文輸入法中，按此鍵輸入點數1。

第三個功能：熱鍵功能，出廠預設熱鍵1為音樂，按此鍵可快速進入音訊播放。

數位“2”鍵有三個功能：

第一個功能：在數位輸入法中，按此鍵輸入數位2。

第二個功能：在英文、拼音輸入法中，按此鍵選擇字母a、b、c，在盲文輸入法中，按此鍵輸入點數4。

第三個功能：熱鍵功能，出廠默認熱鍵2為電子書，按此鍵可快速進入電子書播放。

數位“3”鍵有三個功能：

第一個功能：在數位輸入法中，按此鍵輸入數位3。

第二個功能：在英文、拼音輸入法中，按此鍵選擇字母d、e、f，盲文輸入法中，充當分隔符號作用，按此鍵隔開聲母、韻母。

第三個功能：熱鍵功能，出廠默認熱鍵3為收音機，按此鍵可快速進入調頻收音機。

1.3、第三排有三個按鍵，從左到右分別是數字：4、5、6，數位4可用作為字母g、h、i，數位5可用作為字母j、k、l，數位6可用作為字母m、n、o。

數位“4”鍵有三個功能：

第一個功能：在數位輸入法中，按此鍵輸入數位4。

第二個功能：在英文、拼音輸入法中，按此鍵選擇字母g、h、i，在盲文輸入法中，按此鍵輸入點數2。

第三個功能：熱鍵功能，出廠默認熱鍵4為最近聽過的書和音訊，按此鍵可快速進入播放記錄。 數位“5”鍵有三個功能：

第一個功能：在數位輸入法中，按此鍵輸入數位5。

第二個功能：在英文、拼音輸入法中，按此鍵選擇字母j、k、l，在盲文輸入法中，按此鍵輸入點數5。

第三個功能：熱鍵功能，出廠默認熱鍵5為喜馬拉雅，按此鍵可快速進入喜馬拉雅。

數位“6”鍵有三個功能：

第一個功能：在數位輸入法中，按此鍵輸入數位6。

第二個功能：在英文、拼音輸入法中，按此鍵選擇字母m、n、o

第三個功能：熱鍵功能，出廠默認熱鍵6為心知天氣預報，按此鍵可快速進入天氣預報。

1.4、第四排有三個按鍵，從左到右分別是數字：7、8、9，數位7可用作為字母p、q、r、s，數位8可用作為字母t、u、v，數位9可用作為字母w、x、y、z。

數位“7”鍵有三個功能：

第一個功能：在數位輸入法中，按此鍵輸入數位7。

第二個功能：在英文、拼音輸入法中，按此鍵選擇字母p、q、r、s，在盲文輸入法中，按此鍵輸入點數3。

第三個功能：熱鍵功能，出廠預設熱鍵7為書簽，按此鍵可快速進入書簽。

數位“8”鍵有三個功能：

第一個功能：在數位輸入法中，按此鍵輸入數位8。

第二個功能，在英文、拼音輸入法中，按此鍵輸入t、u、v，在盲文輸入法中，按數位“8”鍵輸入點數6。

第三個功能：熱鍵功能，出廠默認熱鍵8為無線開關，按此鍵可快速打開或關閉無線網路。

數位“9”鍵有三個功能：

第一個功能：在數位輸入法中，按此鍵輸入數位9。

第二個功能：在英文、拼音輸入法中，按此鍵輸入w、x、y、z。

第三個功能：熱鍵功能，出廠默認熱鍵9為藍牙開關，按此鍵可快速打開或關閉藍牙。

1.5、第五排有三個按鍵，從左到右分別是星號鍵，數字“0”鍵，井號鍵。

星號鍵有三個功能：

第一個功能：在播放音樂狀態下，第一次按該鍵設置“A”點，第二次按該鍵設置“B”點，這時“A～B”段將複唱，並添加複唱書簽，停止複唱按0鍵。

第二個功能：在播放電子書狀態下，第一次按該鍵標記複讀開始，第二次按該鍵標記複讀結束，並添加複讀書簽，複讀開始，停止複讀按數字0鍵。

第三個功能：在輸入密碼或者文字搜索狀態下，按此鍵可刪除當前字元

數位“0”兩個功能：

第一個功能：在數位輸入法中，按此鍵輸入數位0。

第二個功能：在播放音樂複唱或電子書複讀時，短按該鍵停止複唱或複讀。

井號鍵有三個個功能：

第一功能：在輸入密碼或者文字搜索狀態下，按此鍵可切換輸入法。

第二個功能：在播放音樂狀態下，第一次按該鍵設置“A”點，第二次按該鍵設置“B”點，這時“A～B”段將複唱，並添加複唱書簽，停止複唱按0鍵。

第三個功能：在播放電子書狀態下，第一次按該鍵標記複讀開始，第二次按該鍵標記複讀結束，並添加複讀書簽，複讀開始，停止複讀按數字0鍵。

1.6、右邊有10個按鍵，第一排兩個按鍵，左邊的是錄音鍵，右邊是開機鍵：

錄音鍵，有兩個功能：

第一個功能：在功能表或目錄狀態下，按此鍵可進入錄音模組。

第二個功能：在收音狀態下，按此鍵可將正在收聽的內容錄音。

開關鍵：長按此鍵可開機或關機，每短按一下開關鍵可以設置自動關機時間，可選擇：關，15分鐘，30分鐘，45分鐘，60分鐘， 90分鐘， 120分鐘

1.7、第二排有五個按鍵，中間的是OK鍵，其餘分別為：上鍵，下鍵，左鍵，右鍵；

OK鍵有四大功能：

第一個功能：當游標停留在任一選項時，按此鍵可進入該選項。

第二個功能：在所有的設置中，按此鍵確認新設置。

第三個功能：在朗讀電子書時，按此鍵可暫停，再按繼續播放。

第四個功能：播放音樂檔時，按此鍵可暫停，再按繼續播放。

上鍵有三個功能：

第一個功能：在功能表或者目錄狀態下，按上鍵可以向上選擇。

第二個功能：在朗讀電子書狀態下，按上鍵在10等份、100等份、頁、段落、句子、逐字朗讀、逐句朗讀等翻頁模式中切換。

第三個功能：在音訊狀態下，按上鍵可跳到上一個音訊檔。

下鍵有三個功能：

第一個功能：在功能表或者目錄狀態下，按下鍵可以向下選擇。

第二個功能：在朗讀電子書狀態下，按下鍵在10等份、100等份、頁、段落、句子、逐字朗讀、逐句朗讀等翻頁模式中切換。

第三個功能：在音訊狀態下，按下鍵可跳到下一個音訊檔

左鍵五個功能：

第一個功能：在朗讀電子書狀態下，按左鍵將按快翻模式中的設置快速向前翻。

第二個功能：在播放音訊狀態下，按左鍵可以將音訊快退。

第三個功能：輸入密碼時，按左鍵可以刪除當前位元密碼。

第四個功能：在目錄狀態下，每按一下左鍵，目錄或檔向前移動10個。

第五個功能：在逐句朗讀時下，按左鍵可以朗讀上一句，在逐字朗讀，按左鍵可以朗讀並解釋上一個字。

右鍵四個功能：

第一個功能：在朗讀電子書狀態下，按右鍵將按快翻模式中的設置快速向後翻。

第二個功能：在播放音訊狀態下，按右鍵可以將音訊快進。

第三個功能：在目錄狀態下，每按一下右鍵，目錄或檔向後移動10個。

第四個功能：在逐句朗讀時下，按右鍵可以朗讀下一句，在逐字朗讀，按右鍵可以朗讀並解釋下一個字。

1.8、第三排有三個按鍵從左往右分別是功能表鍵，朗讀鍵，返回鍵

功能表鍵有三個功能：

第一個功能：在播放音訊/朗讀電子書/收音狀態時，按功能表鍵可進入相對應的功能功能表。

第二個功能：在目錄或系統功能表狀態下，按此鍵在目錄和系統功能表之間轉換。

朗讀鍵有四個功能：

第一個功能是在功能表或設置狀態下，按此鍵將朗讀當前功能表名或設置狀態；

第二個功能是在目錄狀態下，按此鍵可以播報目前的目錄名、目錄下檔的總數量和處於該目錄的位置；

第三個功能是在已輸完密碼的狀態下，按此鍵可以朗讀已輸入的密碼

第四個功能是在以上三種功能情況下，每按一下朗讀鍵可以播報當前狀態、當前時間、電池電量、連接網路狀態、連接藍牙狀態、干支紀年時間等。

返回鍵三個功能：

第一個功能：退出當前狀態。

第二個功能：在設置狀態時可以取消新設定。

第三個功能：在鎖鍵開關鎖住的狀態下，長按可解鎖。

1.9、錄音孔一個在音量-鍵左邊，也就是按鍵的左上角，一個在返回鍵的右邊，也就是在按鍵的右下角，指示燈在開機鍵右邊

# 2、 介面介紹：

所有的介面都是在聽書機頂部，從左往右分別是SD卡插口，耳機插口，音訊線介面，充電介面，鎖鍵開關：

●SD卡插口：本機插卡容量最大不超過256G。

●耳機插口：插上耳機聽有聲檔或收音機時，外放音自動關閉。

●音訊線介面：可以插入3.5mm音訊線，線路錄音。

●充電介面：可用於充電或傳輸檔,隨意拔插，不分正反，也可以用於連接優盤轉換線讀取優盤內容。

●鎖鍵開關：往左撥動鎖鍵開關解鎖，往右撥動鎖鍵開關鎖住鍵盤

聽書機背面的頂部是天線槽和7節拉杆天線，天線槽在音量-鍵左邊，也就是按鍵的左上邊有一個天線的嵌入口，可將天線往前掰，將聽書立起來聽收音

右側下方有一個掛繩孔，可用來掛配送的掛繩。

# 二、充電

1、用充電線連接好本機和充電器，將充電器插入電源即可充電，開機狀態下，按功能表鍵，再按下鍵選擇關機時插入USB開機功能，然後按左鍵或者右鍵開啟或關閉，如選擇開啟，關機時插入充電線充電就會自動開機，開機充電過程中，按朗讀鍵3次可查看是否充滿電，如選擇關閉插入USB開機功能，則插入充電線充電不會自動開機。

2、使用電腦也可充電，用資料線連接本機與電腦，然後在電腦上安全退出本機所對應的USB設備即可充電。

注意：用電腦充電時，充電速度會比較慢。

# 三、磁片選擇

磁片選擇有本機磁片、 SD卡、優盤。

本機磁片是指聽書機本機的記憶體磁片，本機記憶體容量是16G，開機後選擇本機磁片，按OK鍵進入，按上鍵或下鍵可以選擇磁片裡面的內容。

SD卡是指聽書機可以外插SD卡，最大容量不超過256G，開機後選擇SD卡，按OK鍵進入，按上鍵或下鍵可以選擇卡裡面的內容，或在開機狀態下插入SD卡，可以直接進入SD卡裡。

優盤是指聽書機可以通過優盤轉換線連接優盤，讀取優盤裡面的內容，優盤的容量建議最大容量不超過256G。開機後選擇優盤，按OK鍵進入，按上鍵或下鍵可以選擇優盤裡面的內容，或在開機狀態下連接優盤，可以直接進入優盤裡。

# 四、播放電子書

開機後選擇本機磁片、SD卡或 優盤，按上鍵或下鍵選中所需電子書，按OK鍵即可進入，本機出廠預設數位2鍵是快捷進入讀書。或者可以使用文字搜索功能或者語音搜索功能搜索要聽的電子書。文字搜索方法是進入到本機磁片、SD卡或優盤，然後按兩下功能表鍵，再按一下上鍵選擇文字搜索，按OK鍵進入，再按井號鍵切換輸入法，輸入要搜索的檔案名稱，按OK鍵進行搜索；語音搜索方法是進入到本機磁片、SD卡或優盤，然後按兩下功能表鍵，再按兩下上鍵選擇語音搜索，按下OK鍵，再按OK鍵，聽到“咚”一聲後，對著機器頂部說出檔的關鍵字，再按下OK鍵進行搜索，可以搜索出需要的資料夾或單個檔；

4.1、在播放電子書時，按OK鍵暫停朗讀,再按繼續朗讀。

4.2、在播放電子書時，按朗讀鍵，播報當前頁，總頁數等。

4.3、在播放電子書時，按菜單鍵，進入電子書功能表設置，按下鍵可選擇跳轉到頁（按上鍵或下鍵選擇數位，按左鍵或右鍵選擇頁碼的位數，再按OK鍵進行跳轉）、跳轉到標題、自動順序播放功能（按左鍵或右鍵可選擇關閉或開啟，選擇開啟，朗讀完一本書後會自動朗讀下一本，選擇關閉，朗讀完一本書後不會自動朗讀下一本，要手動選擇）、朗讀角色（朗讀角色有：普通話女聲、普通話男聲、廣東話、臺灣話，按左鍵或右鍵選擇）、朗讀速度（朗讀速度有：負五至十，按左鍵或右鍵選擇）、朗讀音調（朗讀音調有：負五至五）、添加書簽（按OK鍵確認並添加到書簽目錄下）、標記複讀開始（按OK鍵為標記複讀開始，按菜單鍵結束，再按OK鍵添加複讀標籤，複讀開始，按菜單鍵，再按OK鍵，複讀結束。或在播放電子書狀態下，按星號鍵或井號鍵標記複讀開始，再按星號鍵或井號鍵標記複讀結束並添加複讀書簽，按數位0鍵停止複讀）。

4.4、在播放電子書時，按上鍵或下鍵，設置快翻模式：10等份，100等份，頁，段落，句子,逐字朗讀、逐句朗讀，再按左鍵或右鍵，執行相應快翻電子書。

# 五、播放音樂

本機支持目前絕大多數的音訊格式檔，同時支援播放視頻檔中的音訊內容。

開機後選擇本機磁片、SD卡或 優盤，按上鍵或下鍵選中所需音樂，按OK鍵即可進入，本機出廠預設數位1鍵是快捷進入音樂。或者可以使用文字搜索功能或者語音搜索功能搜索要聽的音樂，文字搜索方法是進入到本機磁片、SD卡或優盤，然後按兩下功能表鍵，再按一下上鍵選擇文字搜索，按OK鍵進入，再按井號鍵切換輸入法，輸入要搜索的音樂名稱，按OK鍵進行搜索；語音搜索方法是進入到本機磁片或者SD卡，優盤，然後按兩下功能表鍵，再按兩下上鍵選擇語音搜索，按下OK鍵，再按OK鍵，聽到“咚”一聲後，對著機器頂部說出檔的關鍵字，再按下OK鍵進行搜索，可以搜索出需要的資料夾或單個檔。

5.1、在播放音樂時，按OK鍵暫停播放，再按繼續播放。

5.2、在播放音樂時，按朗讀鍵，報出當前播放的檔案名，當前播放時間，總時間，當前第幾個檔，總共幾個檔。

5.3、在播放音樂時，按功能表鍵，可以設置播放模式（播放模式有：目錄迴圈、順序播放、隨機播放、單曲播放、單曲迴圈，按左鍵或右鍵選擇）、播放音效（播放音效有：正常、流行、搖滾、爵士、古典，按左鍵或右鍵選擇）、播放速度（播放速度有：減慢百分之五十至加快百分之三百，按左鍵或右鍵選擇）、播放音調（播放音調從負五至五，按左鍵或右鍵選擇）、快進快退步長（快進快退步長有：10秒/30秒/1分鐘/5分鐘/10分鐘/30分鐘/1小時，按左鍵或右鍵選擇）等。

5.4、在播放音樂時，按功能表鍵，按下鍵選擇添加書簽（按OK鍵確認並添加到書簽目錄下）、標記複唱開始（按OK鍵為標記複唱開始，按菜單鍵結束，再按OK鍵添加複唱書簽，複唱開始，按菜單鍵，再按OK鍵，複唱結束。或在播放音樂狀態下，按星號鍵或井號鍵標記複唱開始，再按星號鍵或井號鍵標記複唱結束並添加複唱書簽，按數位0鍵停止複唱。

5.5、播放音樂時，按功能表鍵，按下鍵選擇跳轉到分鐘，按OK鍵，按左鍵或右鍵選擇分鐘數，再按OK鍵進行跳轉。

5.6、播放音樂時，按上鍵或下鍵，可播放上一個音樂檔或下一個音樂檔。按左鍵或右鍵，可執行已設的快退快進時間。

# 六、播放 Daisy 檔

Daisy 檔必須放在默認的 Daisy 資料夾裡，用上鍵或下鍵選中所需資料夾或檔，按OK鍵進入。

6.1、在播放Daisy檔時，按OK鍵暫停，再按繼續播放。

6.2、在播放Daisy檔時，按朗讀鍵，播報 Daisy 檔案名稱，檔總個數。

6.3、播放的Daisy檔是電子書格式時，操作方式和播放電子書的一樣。

6.4、播放的Daisy檔是音訊格式時，操作方式和播放音樂的一樣。

# 七、FM 收音

本機出廠預設數字3鍵是收音機，可直接按數字3鍵進入收音機（或在目錄狀態下按功能表鍵，再按上鍵或下鍵選擇到工具箱，按OK鍵進入，再按上鍵或下鍵選擇到收音機，按OK鍵進入）。操作方式如下：

7.1、在收音前，先把天線拉出，天線方向可按當時收音信號來調整。

7.2、進入收音機後先自動搜台，按功能表鍵，再按下鍵選擇搜索電臺，按OK鍵進行搜索，搜索完成後按上鍵或下鍵切換電臺收聽即可。

7.3、如果自動搜台搜索不到要的電臺，還可以手動搜台，按功能表鍵，按下鍵找到操作方式，再按左鍵或右鍵將操作方式設置為手動，按OK鍵設置成功，按左鍵，每按一下減少0.1兆赫，按右鍵，每按一下增加0.1兆赫，找到要的電臺後，按兩下OK鍵，可以保存電臺。保存好的電臺，按上鍵或下鍵切換收聽即可。

7.4、如果要刪除頻道，按功能表鍵，再按下鍵選擇刪除頻道，最後按OK鍵確認刪除。

7.5、如果要清空頻道，按功能表鍵，再按下鍵選擇清空頻道，最後按OK鍵確認，清空頻道會把當前保存的所有電臺都刪除清空。

7.6、在收音過程中，按一下錄音鍵，可以錄正在收音的內容，按OK鍵可暫停，再按OK鍵錄音繼續，要結束錄音，可按錄音鍵或返回鍵。

7.7、FM收音無法通過藍牙音箱或者藍牙耳機播放，開啟FM收音後會自動斷開藍牙連接，回到本機播放收音機。

# 八、系統功能表功能設置

在功能表或目錄狀態下，按功能表鍵，進入系統功能表，包括以下設置：無線設置、網路應用、藍牙設置、時間設置、鬧鐘、發音人設置、語音搜索設置、熱鍵設置、音量設置、中斷點續播設置、按鍵提示模式、書簽、工具箱、益智遊戲、笑話、版本資訊、記憶體狀態、版本升級、按鍵說明、關機時插入USB開機、恢復默認設置。以下是各個設置的簡介：

# 1、無線設置：有兩種連接無線網路的方式：

第一種：按OK鍵進入無線設置，按左右鍵可開啟或關閉無線功能（或者按熱鍵8可快速開啟或關閉無線功能），在無線功能已開啟的狀態下，按下鍵選擇無線網路名稱，按OK鍵進入提示輸入密碼，按井號鍵切換輸入法，每按一下有數位、大寫字母、小寫字母、符號等選擇。選定好輸入法後，按上鍵或下鍵選擇需要的第一位密碼，或者按數位鍵盤輸入第一位密碼，第一位密碼輸入後，按右鍵移動到第二位元密碼輸入，同樣也是按上鍵或下鍵選擇需要的第二位元密碼，或者按數位鍵盤輸入第二位元密碼，以此類推，密碼輸入完畢後可按朗讀鍵播報已輸入的密碼，確認正確即可按OK鍵進行連接，按星號鍵或左鍵可以刪除上一位元密碼。例如密碼是bl123456，按下鍵選擇無線網路名稱，按OK鍵進入提示輸入密碼，按井號鍵切換到小寫字母，聽到提示a，按下鍵選擇b，或者按兩下數位2鍵選擇b，然後按右鍵，聽到提示a，按下鍵選擇l，或者按3下數位5鍵選擇l，再按右鍵，聽到提示a，按井號鍵切換到數位，聽到提示0，按下鍵選擇1，或者按數位鍵1，再按右鍵，聽到提示0，按下鍵選擇2，或者按數位鍵2，再按右鍵，聽到提示0，按下鍵選擇3，或者按數位鍵3，再按右鍵，聽到提示0，按下鍵選擇4，或者按數位鍵4，再按右鍵，聽到提示0，按下鍵選擇5，或者按數位鍵5，再按右鍵，聽到提示0，按下鍵選擇6，或者按數位鍵6，最後一位元密碼輸完，按朗讀鍵確認密碼是不是bl123456，確認正確即可按OK鍵進行連接。

第二種：首先通過USB線將本機與電腦連接，在電腦中選擇本機磁片的“.wifi\_password.txt”文檔。將無線網路密碼輸入到文檔，每一組密碼之間用回車符分隔。將本機拔去USB線後，按菜單鍵，再按OK鍵進入無線設置，在無線功能已開啟的狀態下，按下鍵選擇無線網路名稱，按功能表鍵，再按下鍵選擇“電腦操作密碼連接”，按OK鍵進入，再按上鍵或下鍵選擇密碼，按OK鍵開始連接網路。

密碼輸入一次後機器會記住及保存，下次開機後會自動連接上，如密碼有變動可作以下操作進行修改：找到WIFI名稱後按功能表鍵再按下鍵選擇修改密碼，再按OK鍵重新輸入密碼；如果要刪除密碼，找到WIFI名稱後按功能表鍵，再按下鍵找到斷開連接並清除密碼，按OK鍵確認，即可清除密碼並斷開連接。

如果長時間沒有連接上WIFI，請檢查輸入的密碼是否正確，如密碼正確請檢查連接WIFI的信號強度是否正常，WIFI信號強度弱也會影響連接，當信號弱時重啟機器或重啟WIFI路由器也會起到增強WIFI信號的作用。可功能表或目錄狀態下，按朗讀鍵4次可播報目前無線網路的連接情況。

# 2、網路應用裡有喜馬拉雅、酷狗音樂、樂聽頭條、心知天氣預報、下載管理，以下是詳細介紹：

# 2.1、喜馬拉雅

在無線網路開啟且有效連接下，按功能表鍵，再按下鍵找到網路應用，按OK鍵進入，再按下鍵選擇喜馬拉雅，按OK鍵進入。喜馬拉雅目錄裡有直播電臺、已收藏的電臺、點播、已添加的點播書簽、已收藏的專輯、播放歷史、語音搜索、文字搜索。

文字搜索功能，可通過文字輸入關鍵字快速搜索喜馬拉雅點播裡的熱門節目，進入喜馬拉雅，按上鍵選擇文字搜索，按OK鍵進入，按上鍵或者下鍵可選擇搜索專輯，搜索音訊節目。進入搜索專輯，按OK鍵後輸入要搜索的關鍵字（按#號鍵可切換輸入法），再按OK鍵進行搜索，即可搜索出與關鍵字相關的專輯，再按下鍵選擇內容；進入搜索音訊節目，按OK鍵後輸入要搜索的關鍵字（按#號鍵可切換輸入法），再按OK鍵進行搜索，即可搜索出與關鍵字相關的音訊節目，再按下鍵選擇內容。

語音搜索功能，可通過語音說出關鍵字快速搜索喜馬拉雅點播裡的熱門節目，進入喜馬拉雅，按上鍵選擇語音搜索，按OK鍵進入，按上鍵或者下鍵可選擇搜索專輯，搜索音訊節目。進入搜索專輯，按OK鍵後對著聽書機說出要搜索的關鍵字，再按OK鍵進行搜索，即可搜索出與關鍵字相關的專輯，再按下鍵選擇內容；進入搜索音訊節目，按OK鍵後對著聽書機說出要搜索的關鍵字，再按OK鍵進行搜索，即可搜索出與關鍵字相關的音訊節目，再按下鍵選擇內容。

在直播電臺裡，按上下鍵選擇已分類好的電臺，當游標停在電臺名稱時，按菜單鍵可收藏的電臺。收藏的電臺直接放在已收藏的電臺裡。在播放電臺時，按朗讀鍵提示所播電臺的名稱，按功能表鍵再按下鍵可選擇錄播電臺到本機磁片或錄播電臺到SD卡，按下OK鍵開始錄播，再按OK鍵結束錄播，按返回鍵可以取消錄播，錄播的內容存放在本機磁片或者SD卡的DOWNLOAD資料夾裡。由於網路電臺的網路播放位址常改動，有時出現電臺聽不到，我們會及時更新。

已收藏的電臺，是指在直播電臺裡選擇了收藏的電臺，按OK鍵可以直接收聽，按功能表鍵，再按OK鍵可以取消收藏。

點播裡面的內容豐富，進入點播按上下鍵選擇目錄，選定好目錄按OK鍵進入分類，按上下鍵可選擇分類，按OK鍵進入專輯，按功能表鍵再按上下鍵有下載專輯到本機磁片、下載專輯到SD卡、收藏專輯。選擇下載專輯到本機磁片再按OK鍵直接下載到本機磁片裡的DOWNLOAD資料夾裡；選擇下載專輯到SD卡再按OK鍵直接下載到SD卡裡的DOWNLOAD資料夾裡；選擇收藏專輯按OK鍵直接放在已收藏的專輯裡，最多可收藏500個專輯。在專輯目錄下按OK鍵可進入該專輯的單集，按上下鍵選擇單集集數，按OK鍵直接收聽單集，按功能表鍵再按上下鍵可選擇下載檔案到本機磁片或下載檔案到SD卡。單集內容播放過程中，按菜單鍵，再按下鍵找到添加書簽，按下OK鍵可以添加書簽到已添加的點播書簽裡。

已添加的點播書簽，是指在點播裡面添加的單集內容的書簽，按OK鍵進入查看添加的點播書簽，在書簽目錄中按功能表鍵再按上下鍵有刪除書簽、清空書簽，選定好選項按OK鍵直接刪除。

已收藏的專輯，是指在點播裡面收藏的專輯，按OK鍵進入查看收藏的專輯，在收藏目錄中按功能表鍵再按上下鍵可選擇取消收藏、清空收藏、下載專輯到本機磁片、下載專輯到SD卡，選定好選項按OK鍵即可。

播放歷史可以查看曾經播放過的單集，播放歷史是自動存儲的，最多可以存50個。在播放歷史目錄中按功能表鍵再按上下鍵有刪除歷史記錄、清空歷史記錄，選定好選項按OK鍵直接刪除。

# 2.2、酷狗音樂

在無線網路開啟且有效連接下，按功能表鍵，再按下鍵找到網路應用，按OK鍵進入，再按下鍵選擇酷狗音樂，按OK鍵進入，按上鍵可選擇語音搜索或者文字搜索功能搜索歌曲。選擇語音搜索，按OK鍵，聽到“咚”一聲後，對著機器頂部說出要搜索音樂的關鍵字，再按下OK鍵進行搜索，可以搜索出需要的音樂檔，再按下鍵選擇想聽的歌曲，如果選擇文字搜索，按OK鍵，再按井號鍵切換到需要的輸入法，輸入歌曲名稱，按OK鍵進行搜索，搜索完成後按下鍵選擇歌曲。

# 2.3、樂聽頭條

樂聽頭條主要是收聽一些新聞，在無線網路開啟且有效連接下，按功能表鍵，再按下鍵找到網路應用，按OK鍵進入，再按下鍵選擇樂聽頭條，按OK鍵進入。按上下鍵可選擇熱門新聞、新聞分類、樂聽號、新聞書簽、播放歷史、語音搜索、文字搜索。

文字搜索功能，可通過文字輸入關鍵字快速搜索樂聽頭條裡的新聞，進入樂聽頭條，按上鍵選擇文字搜索，按OK鍵進入，輸入要搜索的關鍵字（按#號鍵可切換輸入法），再按OK鍵進行搜索，即可搜索出與關鍵字相關的新聞，再按下鍵選擇內容。

語音搜索功能，可通過語音說出關鍵字快速搜索樂聽頭條裡的新聞，進入樂聽頭條，按上鍵選擇語音搜索，按OK鍵進入，再按OK鍵對著聽書機說出要搜索的關鍵字，按OK鍵進行搜索，即可搜索出與關鍵字相關的新聞，再按下鍵選擇內容。

熱門新聞，裡面有各種熱門的新聞，按OK鍵進入，按上下鍵可以選擇要聽的新聞，如果要下載，按功能表鍵再按上下鍵選擇下載檔案到本機磁片或下載檔案到SD卡，下載的內容存放在本機磁片或者SD卡的DOWNLOAD資料夾裡。

新聞分類，裡面是按照類別歸類的新聞，按OK鍵進入，按上下鍵選擇類別，再按OK鍵進入單條新聞，如果要下載，按功能表鍵再按上下鍵選擇下載檔案到本機磁片或下載檔案到SD卡。在單條新聞的目錄下按OK鍵直接播放新聞，按OK鍵暫停播放，再OK鍵恢復播放。在播放新聞的過程中按功能表鍵有播放模式（播放模式可按左右鍵選擇順序播放、單曲播放）、跳轉到分鐘（可按左右鍵選擇分鐘數值），快進快退步長（快進快退步長時間可按左右鍵選擇10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、1小時，按OK鍵確定步長時間，按左右鍵執行快進快退步長時間）、添加書簽（直接按OK鍵添加書簽到新聞書簽）。

樂聽號，裡面是各類資訊，按OK鍵進入，按上下鍵選擇類別，再按OK鍵進入單條資訊，如果要下載，按功能表鍵再按上下鍵選擇下載檔案到本機磁片或下載檔案到SD卡。

新聞書簽，可以查看已添加的新聞書簽，在書簽目錄中按功能表鍵再按上下鍵有刪除書簽、清空書簽，選定好選項按OK鍵直接刪除。

播放歷史，可以查看曾經聽過的單條新聞，在播放歷史目錄中按功能表鍵再按上下鍵有刪除歷史記錄、清空歷史記錄，選定好選項按OK鍵直接刪除。

# 2.4、心知天氣預報

在無線網路開啟且有效連接下，按功能表鍵，再按下鍵找到網路應用，按OK鍵進入，再按下鍵選擇“心知天氣預報”。“心知天氣預報”裡有“本地城市天氣”和“收藏的城市天氣”、“全國城市天氣”。

選擇“本地城市”，按“OK”鍵播報所在城市最近3天內天氣情況。

收藏的城市天氣是指在“全國城市”裡選擇收藏的城市天氣，精選自已需要的城市天氣添加到“收藏的城市天氣”，方便使用、尋找。在“收藏的城市天氣”裡，當游標在城市名稱時，按OK鍵播報該城市天氣情況，按功能表鍵，再按下鍵可選擇取消收藏、清空收藏。

全國城市天氣內有各地的天氣，可逐一選擇查詢，當游標停在城市名稱時按OK鍵進去，按菜單鍵再按OK鍵可收藏城市。

# 2.5、下載管理

在喜馬拉雅，樂聽頭條，雲聽裡下載專輯內容到本機磁片或者SD卡的時候，可以在下載管理這裡查聽下載的進度。

# 3、藍牙設置

藍牙設置裡面有藍牙開關、已連接過的設備、新設備、刷新。

藍牙開關：按OK鍵進入，再按左鍵或者右鍵，可以開啟或者關閉，也可以通過按熱鍵9直接快速開啟或關閉藍牙開關。

已連接過的設備：按OK鍵進入，按上下鍵可以查找之前已經連接成功的設備。

新設備：初次搜索連接的設備在新設備查找，按OK鍵進入，按上下鍵查找，找到後按OK鍵連接，要確保藍牙設備已開啟。（建議在連接藍牙設備時，藍牙設備與本機距離不要超過1米範圍）

刷新：當在新設備裡搜索不到藍牙設備或連接失敗時，先確認藍牙設備有沒有打開，再到刷新裡面按OK鍵刷新一下。

# 4、時間設置

時間設置裡包括閒置關機時間，自動關機時間，系統時間，聯網同步時間，定時關機，定時開機，報時，時間格式。

閒置關機時間是開機後不操作聽書機，到設定的時間會自動關機，可選擇：一分鐘到60分鐘及禁止，按OK鍵進入，按左鍵或右鍵選擇。

自動關機時間是設定時間後，不管有沒有操作，到了設定時間就會關機，可按左鍵或右鍵選擇一分鐘到60分鐘及禁止，並有“關機前15秒提醒”的關閉或開啟。

系統時間是指聽書機的時間，按OK鍵進入，按上鍵或下鍵切換年、月、日、小時、分鐘，按左鍵或右鍵選擇具體的年、月、日、小時、分鐘的數值，時間選擇好後，按OK鍵設置生效。

聯網同步時間是將聯網同步時間功能開啟，只要機器連接好網路，時間就自動更新到現在的時間。

定時關機是指設定某個時間關機，按上鍵或下鍵選擇小時及分鐘，或者禁止與允許，而按左鍵或右鍵來選擇具體的小時或分種的數值。

定時開機是指設定某個時間開機，按上鍵或下鍵選擇小時及分鐘，或者禁止與允許，而按左鍵或右鍵來選擇具體小時或分鐘的數值。

報時是設定報時時間，可選擇：關、一刻鐘、半小時、1小時，按OK鍵進入，按左鍵或右鍵選擇。

時間格式分為24小時制及12小時制，按OK鍵進入，按左鍵或右鍵選擇。

# 5、鬧鐘

鬧鐘: 可設置5個鬧鐘。按上鍵或下鍵選擇設置，包括：時鐘，分鐘，啟用/禁用，週期，自訂鈴聲，鬧鐘提醒模式等。按左鍵或右鍵選擇要設置的數值。

# 6、發音人設置

發音人設置包括：角色、速度、語調

角色有普通話女聲，普通話男聲，廣東話，臺灣話，按左鍵或者右鍵選擇。

速度從負五至十，按左鍵或者右鍵選擇。

語調從負五至五，按左鍵或者右鍵選擇。

# 7、語音搜索設置

語音搜索設置：可設置語音搜索的方言和文字選擇，方言選擇（方言選擇有普通話，廣東話，上海話，閩南語，按左鍵或者右鍵選擇），文字選擇（文字選擇有簡體中文，繁體中文，按左鍵或者右鍵選擇）

# 8、熱鍵設置

熱鍵設置：可設置快速鍵功能，數位鍵盤的數位1到數位9為熱鍵。

出廠預設熱鍵1為音樂，熱鍵2為讀書，熱鍵3為收音機，熱鍵4為最近聽過的書和音訊，熱鍵5為喜馬拉雅，熱鍵6為心知天氣預報，熱鍵7為書簽，熱鍵8為無線開關，熱鍵9為藍牙開關。

按上鍵或者下鍵是熱鍵1到熱鍵9以及熱鍵功能開關，按左鍵或右鍵可以根據個人喜好重新選擇設置，可選擇音樂、讀書、收音機、最近聽過的書和音訊、喜馬拉雅、心知天氣預報、書簽、無線開關、藍牙開關、自動關機設置、語音備忘錄、語音提醒、樂聽頭條、計時器、鬧鐘、指南針、萬年曆、計算器、按摩管理系統，按OK鍵完成設置。

# 9、音量設置

音量設置裡有系統音量、媒體音量設置：

系統音量是調節系統的音量，按左鍵或者右鍵選擇，從0到16.

媒體音量是調節電子書和音訊的音量，按左鍵或者右鍵選擇，從0到16.

# 10、中斷點續播設置

中斷點續播設置:可設置電子書、音樂、DAISY檔中斷點續播允許或者禁止，按左鍵或右鍵選擇。

# 11、按鍵提示模式

按鍵提示模式有：震動加按鍵音，只有按鍵音，只有震動，沒有提示，按左鍵或右鍵選擇設置。

# 12、書簽

書簽可以查看所有添加的電子書、音訊書簽清單，按OK鍵可進入查看單個書簽，按功能表鍵，再按上鍵或下鍵可選擇刪除書簽，清空書簽。

# 13、工具箱

工具箱有收音機、指南針、語音提醒、語音備忘錄、萬年曆、計算器、計時器、磁片管理、按摩管理系統、讀卡器，按上鍵或下鍵選擇。

13.1、收音機：進入收音機，拉開天線，按功能表鍵，再按下鍵選擇搜索電臺，按OK鍵進行搜索，搜索完成後按上鍵或下鍵切換電臺收聽即可，如自動搜台搜索不到要的電臺，還可以手動搜台，按功能表鍵，按左鍵或右鍵將操作方式設置為手動，按下OK鍵設置成功，按左鍵，每按一下減少0.1兆赫，按右鍵，每按一下增加0.1兆赫，找到要的電臺之後，按兩下中間的OK鍵，電臺就可以保存下來了。

13.2、指南針：按上鍵或下鍵可選擇使用指南針，校準指南針，恢復出廠校準資料。選擇使用指南針時：將本機處水準狀態，按OK鍵後播報當前方向；“校準指南針”與“恢復預設校準資料”請謹慎使用。

13.3、語音提醒：進行語音提醒前，先校準聽書機的系統時間，語音提醒是指錄一段60秒以內的短錄音，並可設定某個時間提醒，進入語音提醒後按功能表鍵，再按下鍵可選擇添加語音提醒，刪除語音提醒，清空語音提醒：

選擇“添加語音提醒”，按OK鍵確認進去，再按上鍵或下鍵設置提醒的年、月、日、分，按左鍵或右鍵選擇具體的年、月、日、分數值設置，然後按住錄音鍵來進行錄音，完成錄音後，按OK鍵保存，添加成功；

當游標在某個錄好的語音提醒時，按功能表鍵，再按上鍵或下鍵可選擇“刪除語音提醒”，“清空語音提醒”，再按OK鍵可刪除或清空語音提醒。

13.4、語音備忘錄：指錄一段60秒以內的語音作為備忘錄。

選擇“語音備忘錄”，按OK鍵進入後按住錄音鍵可錄一段60秒以內語音備忘。

進入“語音備忘錄”，按上鍵或下鍵選擇已錄好的語音備忘錄，按OK鍵可播放。

當游標在某個錄好的語音備忘錄時，按功能表鍵，再按上鍵或下鍵可選擇“刪除語音備忘錄”及“清空語音備記錄”，再按OK鍵可刪除或清空語音備忘錄。

13.5、萬年曆：一共四個時間，時間一和時間二是陽曆時間，時間三和時間四是農曆時間。進入萬年曆後，系統首先停留在第一個陽曆時間上，系統首先自動播報陽曆時間一對應的干支紀年時間，此時按左鍵可以播報農曆時間，如果是節氣還可以播報節氣的時間，按右鍵系統再次播報干支紀年時間。時間二操作同時間一的一樣，時間三、時間四則與時間一相反。按上鍵或下鍵可以選擇並播報另外三個時間。如果需要變更時間，請按OK鍵進入，按左鍵或右鍵可以選擇變更年、月、日、時的設置，再按上鍵或下鍵變更具體的年、月、日、時的數值，選好後按OK鍵完成。

13.6、計算器的操作方法：進行簡單的四則運算功能：在目錄狀態下，按功能表鍵，按上鍵或下鍵選擇工具箱，按OK鍵進入，進入工具箱後再按上鍵或下鍵選擇計算器，按OK鍵進入，從數位鍵盤的數位1鍵到數位9鍵中選擇輸入需要的數位，按功能表鍵選擇“加、減、乘、除”任一計算符，然後再從數位鍵盤中選擇輸入需要的數位，第二個計算數輸入完成後按OK鍵，即可得計算結果。按返回鍵可退出計算器。

13.6、計時器：按上鍵或下鍵可選擇計時30分鐘，自訂30分鐘，計時查詢，計時器清零，計時提醒15分鐘，可按左鍵或右鍵對具體的數值進行選擇，選好計時時間後，按OK鍵開始計時，按返回鍵退出計時。

13.7、磁片管理：在目錄狀態下，按功能表鍵，按上鍵或下鍵選擇工具箱，按OK鍵進入，進入工具箱後再按下鍵選擇格式化本機，格式化SD卡，選擇後根據提示依次按上鍵，下鍵，左鍵，右鍵，即可格式化，格式化本機或SD卡將把所有內容刪除清空，請注意備份，謹慎操作；

13.8、按摩管理系統：在目錄狀態下，按功能表鍵，按上鍵或下鍵選擇工具箱，按OK鍵進入，進入工具箱後再按下鍵選擇按摩管理系統，裡面可增加10個使用者資訊，按上鍵或下鍵可以選擇用戶1到使用者10，所有使用者資料，導入按摩資料，匯出按摩資料。

# 14、益智遊戲

益智遊戲：進入益智遊戲按上鍵或下鍵選擇瘋狂問答、健康知識題庫、小學百科知識題庫這些遊戲項目，按OK鍵進入問題庫，按下鍵可選擇問題；按朗讀鍵可重複聽測試題，按右鍵選擇答案，按OK鍵確定答案，按返回鍵退出。

# 15、笑話

笑話：裡面裝有1000內涵段子、搞笑短信大全、感悟小段子、夫妻冷笑話 ；按確認鍵即可聽到一些笑話，按下鍵聽下一條笑話，按逸出鍵退出。

# 16、版本資訊

版本資訊：含本機的版本資訊，版本發佈日期，產品序號、經銷商資料等。這些資料無法刪除，且每台機的序號是唯一的。

# 17、記憶體狀態

記憶體狀態：可查看本機記憶體和SD卡的存儲容量，剩餘容量。

# 18、版本升級

版本升級：自動檢測是否有新程式更新，如有新程式按OK鍵一鍵下載更新。

# 19、按鍵說明

在目錄狀態下，按功能表鍵，按上鍵或下鍵選擇按鍵說明，按OK鍵打開說明，說明打開後，隨意按某一個鍵都會播報該鍵的名稱以及功能，按兩次返回鍵退出按鍵說明.

# 20、關機時插入USB開機

在目錄狀態下，按功能表鍵，按上鍵或下鍵選擇關機時插入USB開機，按OK鍵進入，按左鍵或右鍵選擇開啟或關閉，如果開啟這個功能，在關機的狀態下插入USB線會自動開機，關閉這個功能，在關機的狀態下插入USB線不會自動開機。

# 21、恢復默認設置：

在目錄狀態下，按功能表鍵，按上鍵或下鍵選擇恢復默認設置，按OK鍵進入，再按OK鍵確認，可以恢復出廠時的功能表設置，但不會刪除存儲的資料，檔，鬧鐘等。

# 九、錄音及錄音重播

在功能表或目錄狀態下，按錄音鍵，再按下鍵有以下選擇：錄音到本機、錄音到SD卡、錄音音量、錄音檔案格式、軟體降噪、本機錄音重播、 SD卡錄音重播、錄音方式設置等。

9.1、選擇錄音到本機，按OK鍵開始錄音，再按OK鍵錄音暫停，繼續錄音按OK鍵，按返回鍵或錄音鍵結束錄音，並將錄音檔保存到本機磁片的錄音資料夾。

9.2、錄音到 SD 卡，按OK鍵開始錄音，再按OK鍵錄音暫停，繼續錄音按OK鍵，按返回鍵或錄音鍵結束錄音，並將錄音檔保存到SD卡的錄音資料夾。

9.3、錄音音量，按OK鍵進入可設置錄音音量，按左鍵或右鍵改變音量，按OK鍵確認修改。

9.4、錄音檔案格式，按OK鍵進入可設置錄音格式，按左鍵或右鍵可選擇格式MP3 44.1千赫128千比特每秒、MP3 44.1千赫256千比特每秒、WAV 44.1千赫，按OK鍵確認。

9.5、軟體降噪，按OK鍵進入可設置軟體降噪功能，按左鍵或右鍵選擇開啟/關閉軟體降噪，按OK鍵確認。

9.6、本機錄音重播，按OK鍵進入本機記憶體中存放錄音檔的資料夾，按上鍵或下鍵選擇錄音檔，按OK鍵播放。

9.7、SD卡錄音重播，按OK鍵進入SD卡中存放錄音檔的資料夾，按上鍵或下鍵選擇錄音檔，按OK鍵播放。

9.8、錄音方式設置: 按OK鍵進入可設置不同錄音方式，按左鍵或右鍵選擇線路錄音與內置麥克風。按OK鍵確認。內置麥克風錄音是通過聽書機的錄音孔錄音，線路錄音是使用AUX插孔錄音，在根目錄下，將3.5mm音訊線的一頭插入播放音訊的設備，另外一頭插到聽書機的AUX插孔，按錄音鍵開始錄音。

# 十、文字搜索輸入法介紹

10.1、拼音輸入方法：按#號鍵切換到拼音，數字鍵2-9的每個按鍵都有相對應的字母，數位2鍵上的字母是abc，數位3鍵上的字母是def，數位4鍵上的字母是ghi，數位5鍵上的字母是jkl，數位6鍵上的字母是mno，數位7鍵上的字母是pqrs，數位8鍵上的字母是tuv，數位9鍵上的字母是wxyz。按所需的拼音字母對應的數位按鍵輸入拼音，按上鍵或下鍵選擇字或片語，再按右鍵確認輸入，按朗讀鍵可播報當前已輸入內容，按\*鍵可刪除當前位元字元。例如輸入“我們的我”字，聲母在數字9鍵上，韻母在數字6鍵，按一下數字9鍵，再按數位6鍵，然後按下鍵選擇，聽到“我們的我”字後，按右鍵即可輸入，要刪除可以按星號鍵。

10.2、六點中文盲文輸入方法：按#鍵切換到六點中文，六點盲文輸入法中1到6點，分別對應數字“1”鍵，數字“4”鍵，數字“7”鍵，數字“2”鍵，數字“5”鍵，數字“8”鍵，數位“3”鍵用於分隔聲母、韻母。輸入所需文字的相應點數後，按上鍵或下鍵選擇文字，按右鍵確認輸入，按朗讀鍵可播報當前已輸入內容，按\*鍵可刪除當前位元字元。例如輸入“我們的我”字，是1點3點5點，按數位1鍵，數位7鍵，數位5鍵，再按下鍵選擇，聽到“我們的我”字後，按右鍵即可輸入，要刪除可以按星號鍵。

10.3、六點英文盲文輸入方法：按#鍵切換到六點英文，六點盲文輸入法中1到6點，分別對應數字“1”鍵，數字“4”鍵，數字“7”鍵，數字“2”鍵，數字“5”鍵，數字“8”鍵，輸入相應的點數後，按上鍵或下鍵選擇字母，按右鍵確認輸入，按朗讀鍵可播報當前已輸入內容，按\*鍵可刪除當前位元字元。例如輸入ab，a是1點，按數位1鍵，按右鍵輸入，b是1點2點，按數位1鍵，數位2鍵，再按右鍵輸入，要刪除可以按星號鍵。

10.4、半方輸入方法：按#鍵切換到半方，半方的編碼只需要8個數位，數位0鍵到數位7鍵這8個數位為左、右半方編碼，輸入相對應的編碼後，按上鍵或下鍵選擇字母，按右鍵確認輸入，按朗讀鍵可播報當前已輸入內容，按\*鍵可刪除當前位元字元。例如輸入“陽光的陽”字，編碼是5，5，2，按數字5鍵兩次，按一下數位2鍵，然後按下鍵選擇，聽到“陽光的陽”字後，按右鍵即可輸入，要刪除可以按星號鍵。

# 十一、流覽檔或資料夾

11.1、 開機後選擇本機磁片、SD卡或優盤，按OK鍵進入，按上鍵、下鍵、左鍵及右鍵選擇所需資料夾或檔。其中按左鍵會向前移動10個檔；按右鍵會向後移動10個文件。

11.2、選擇一個檔或資料夾，按朗讀鍵可播報當前所選的檔或資料夾名稱，所處位置以及檔或資料夾的總數量。

11.3、 在檔或資料夾狀態下，按兩下功能表鍵，再按下鍵可選擇以下操作：

選擇刪除，按OK鍵，可以刪除當前的檔或資料夾；

選擇剪切，按OK鍵，可以對檔或資料夾進行剪切；

選擇複製，按OK鍵，可以對檔或資料夾進行複製；

選擇粘貼，按OK鍵，可將之前剪切或複製的檔或資料夾，移動或複製到當前位置。

選擇發送到本機，按OK鍵，可將SD卡裡面的文件或資料夾複製到本機；

選擇發送到SD卡，按OK鍵，可將記憶體裡面的檔或資料夾複製到 SD卡。

# 十二、書簽清單

在功能表或目錄狀態下，按數位7鍵快捷進入全部書簽清單，書簽分為四類：電子書書簽清單，音訊書簽清單，Daisy書簽清單，有聲書書簽清單。按左或右鍵可選擇不同的分類，按上或下鍵，選擇書簽。按OK鍵打開書簽進入對應的檔，並跳到書簽位置開始播放。

如果要刪除書簽，選擇書簽後，按功能表鍵，按下鍵選擇刪除書簽，按OK鍵確認刪除。

如果要清空書簽，選擇書簽後，按功能表鍵，按下鍵選擇清空書簽，按OK鍵確認，清空書簽會把添加的所有書簽都刪除清空。

# 十三、歷史記錄

在功能表或目錄狀態下，按數位4鍵快捷進入最近聽過的書和音訊。歷史記錄分為三類：最近聽過的書，最近聽過的音訊，最近聽過的Daisy。按左或右鍵選擇不同的分類，按上或下鍵選擇歷史記錄專案。按OK鍵打開歷史記錄對應的檔，並跳至最後一次打開時退出的位置。

# 十四、規格參數及注意事項

規格尺寸： 165\*76.5\*23.2mm

重量：232克（含內置鋰電池）

電池：不可拆卸鋰電池

語言：中文

USB協議：USB2.0

內置FLASH存貯器容量16G-32G

支援外插SD卡容量：從 2G 到 256 G

操作溫度：從0攝氏度到40攝氏度

注意事項：1.避免潮濕、高溫及陽光直射；

2.避免撞擊、跌落及擠壓；

3.切勿用強清劑、酒精清潔本機；

4.避免高溫環境下，將機器放置在棉質類物品上操作，影響散熱。

# 十五、簡單故障處理

故障一：無法開機或開機後工作混亂反復重啟，原因可能兩個：原因一是電池電量低，請及時充電2-3個小時後在充電狀態下開機或重定開機。原因二可能是死機，如果死機，請同時按住開機鍵與功能表鍵15秒左右會自動重啟。

故障二：電池使用時間短，原因可能三個：一是電池電量不足, 請連續充電時間在五個小時以上；二是可能開啟藍牙開關和無線連接網路耗電，建議如不需要用藍牙功能，請關閉藍牙開關，如不需要無線網路，請關閉無線開關；三是使用時間長，電池壽命變短，需要更換電池。

故障三：按鍵無反應，原因可能四個，一是可能將音量調到了0，請按音量鍵將聲音調大；二是可能插入了耳機線，請把耳機線拔掉；三是可能死機了，請同時按開機鍵+功能表鍵15秒鐘左右會自動重啟；四是可能鍵盤鎖住，請向左撥動鎖鍵開關開鎖。

故障四：無法傳送資料，原因可能是傳輸介面沒連接好，請重新連接傳輸線。

故障五：自動關機，原因可能兩個：一是可能達到了自己預設的閒置關機時間或自動關機按時間，請調整“閒置關機”時間或短按開機鍵禁止自動關機；二是可能電池電量低，請及時充電。

故障六：播放或朗讀聲音過小或過大或無聲，原因可能是音量大小未調節好，請按音量鍵調節至適量音量。

故障七：錄音聲音過小，原因可能三個：一是可能錄音時離麥克風距離太遠，請調整適合的錄音距離；二是可能錄音音量設置過小，請在錄音設置裡重新調整錄音音量；三是錄音重播時音量調得過小，請按音量增大鍵調節至適合的音量。

故障八：收音雜訊大或收音效果差，原因可能兩個：一是可能與所處收音位置有關，可能離電臺太遠，或該時段有干擾信號，請選擇合適位置與時段收聽電臺節目；二是未拉開拉杆天線， 請將拉杆天線拉開，根據天線自身可旋轉特性，調整方向，找到適合的位置。

**以上處理仍不能解決故障，請聯繫經銷商或本公司售後服務熱線電話4006080488。本說明書僅供參考，實際功能以聽書機為准。**